# PRACTICE, LabVIEW

## INTRODUCION

This practice show the interface of an analog signal take off USB-6008 and view in LabVIEW 

## INTERFACE

In the interface we can view two graphs showing the analog signal capture of the USB-6008 controlled by the potentiometer.

*This picture shows the interface*

![Interface](View-program.JPG)

## CONNECTIONS

En las imagenes siguientes se pueden observar las conexines que se tienen que realizar para hacer el control de voltaje con el potenciometro.

*This pictures shows the connections of the practice*

The first image shows the analog channel used, which corresponds to analog input channel 0 (AI0), as configured in the LabVIEW interface.
![Connections](ShowPins0.jpeg)
![Connections](ShowPins1.jpeg)
![Connections](ShowPins2.jpeg)
 
